|  |
| --- |
| **EKSTERN KONTROL AF** **AUTOMATISK BRANDALARMVENTILATIONSANLÆG** |
| **KONTAKTPERSON(ER)** |
| installationsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |
| Akkrediteret inspektionsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |
| --- |
| **ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN** |
| 1 | Der skal udføres et serviceeftersyn af et installationsfirma for ABV-anlæg, der som minimum omfatter:* Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og

vedligeholdelsesplaner.* Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en

akkrediteret funktionstest.* Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes.

For selvstændigt ABV-anlæg, der ikke aktiveres af et ABA-anlæg, udføres tillige i forbindelse med det årlige serviceeftersyn et funktionseftersyn, hvor følgende kontrolleres:* At samtlige aktiveringstryk er ubeskadigede og tilgængelige.
* At der under og omkring detektorer er det nødvendige frie rum for korrekt funktion.
* At anlæggets detektorer er ubeskadigede.
* At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion.

Serviceeftersyn og funktionseftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol af de enkeltefunktionsdele, så hele anlægget over en 3-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dato for serviceeftersyn* | *Serviceeftersyn foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **ÅRLIG AKKREDITERET INSPEKTION** |
| 1 | For anlægget skal der årligt foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som erakkrediteret til inspektion af brandventilationsanlæg iht. den projekteringsstandard, som anlægget er udført efterInspektionen dokumenteres med en inspektionsrapport. |