|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKSTERN KONTROL AF**  **TRYKFORØGERANLÆG FOR STIGRØR** | | |
| **KONTAKTPERSON(ER)** | | |
| VVS-installationsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN** | |
| 1 | Der skal udføres et serviceeftersyn en autoriseret VVS-installationsvirksomhed, der som minimum  omfatter:   * Stigrørsinstallationen kontrolleres med vand til samtlige etager. * Det kontrolleres, at der kan opnås det givne tryk på samtlige etager. * Samtlige funktioner afprøves. * Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og   vedligeholdelsesplaner.   * Anlægget efterses og kontrolleres, for at sikre at det er fuldt funktionsdueligt. * Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes.   Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 6-årig periode vil  blive efterset og kontrolleret. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dato for serviceeftersyn* | *Serviceeftersyn foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  |  |  |