|  |  |
| --- | --- |
| **EGENKONTROL AF** **RØGALARMANLÆG** |  |
| **TJEKLISTE/BILAG NR. [XX]** | **ÅR:** |  |
| ***Frekvens*** | ***JAN*** | ***APR*** | ***JUL*** | ***OKT*** |
| *Dato:* |  |  |  |  |
| ***OK:*** |[ ] [ ] [ ] [ ]
| ***IKKE OK:*** |[ ] [ ] [ ] [ ]
| *Kvittering:* |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KVARTALS KONTROL** |  |  |
| 1 | Funktionen af hver røgalarm afprøves ved aktivering af prøveknappen. For sammenkoblede røgalarmer kontrolleres, at varslingssignalet afgives fra alle de sammenkoblede røgalarmer. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÅRLIG KONTROL** | ***OK*** | ***IKKE OK*** |
| 1 | Røgmelderne støvsuges, funktionen af batteribackupenheden kontrolleres ved, at den permanente strømforsyning afbrydes, og der udføres en kontrol svarende til en kvartalsvis kontrol. |[ ] [ ]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10. ÅRIG KONTROL** | ***OK*** | ***IKKE OK*** |
| 1 | Batteri til backup udskiftes |[ ] [ ]

|  |
| --- |
| **BEMÆRKNINGER TIL KONTROLLEN** |
|  |

|  |
| --- |
| **HVOR KAN JEG FINDE YDERLIGERE OPLYSNINGER** |
| * Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (<https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger>)
* Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 5 – Brand, Bilag 12 - Præ-accepterede løsninger - Brandtekniske installationer (<https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger>)
 |